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Ciągnik Rolniczy
ZETOR 9540











	Marka: ZETOR
Model: 9540
[bookmark: _Hlk226616037]Wersja: 9540 Turbo
Nr rejestracyjny: DJE 8X51
Rok produkcji: 1993
VIN: 95402042
Pojemność: 4162,00 cm3
Moc silnika: 68,4 kW
Wskazanie licznika: 6436 mtg
Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy




	Ciągnik ma 33 lata, jego stan techniczny jest adekwatny do długości okresu eksploatacji oraz wieku. Pojazd ten od sierpnia 2025 r. jest wyłączony z użytkowania. Posiada aktualne padania techniczne (26-08-2026 r.)
Opis stanu technicznego:
· silnik w ruchu, pojazd kompletny, zdolny do jazdy
· na kołach obu osi zamontowane nowe opony (zakupione w lutym 2024 r.)
· wyłamany fragment materiału siedziska, w dodatkowym składanym siedzeniu
· wycieki paliwa przy pompie wtryskowej
· wycieki oleju w przedniej części skrzyni biegów
· częściowo skorodowane powierzchnie zewnętrzne błotników kół tylnych
· częściowo skorodowane zewnętrzne powierzchnie tarcz kół
· silnie skorodowana dolna zewnętrzna powierzchnia podłogi kabiny
· zewnętrzne powierzchnie tylnego mostu napędowego pokryte warstwą rdzy
· rozbity klosz tylnej lampy prawego kierunkowskazu
· przerwana dolna część uszczelki tylnej szyby kabiny kierowcy
· nieoryginalna szyba plexiglas zamontowana w kabinie, w miejscu szyby przedniej dolnej lewej.
Ciągnik wykorzystywany był głównie do zimowego utrzymania dróg oraz wywozu nieczystości płynnych. 


	2.
	Kontener rolkowy zakryty
	[bookmark: _Hlk226616111]Marka, typ: LV-P 13 (hakowy, wyposażony w rolki jezdne), Śmieciarka BSZP
Nr fabryczny: 132192
Rok budowy: 2019 r.
Masa własna: 1600 kg
Ładowność: 7000 kg
Wymiary: 5000 x 2140 x 920
Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy
Producent: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy JK Miłosz Kiedrowski, 89-510 Bysław, ul. Przemysłowa 8.
Opis: posiada 6 włazów zsypowych z pokrywami wyposażonymi w blokady zamknięcia

	Kontener rolkowy zakryty przeznaczony do składowania odpadów. Obsługiwany jest przez urządzenia typu hakowego, wyposażony w rolki jezdne. Miejscami złuszczona wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej. Na powierzchni zewnętrznej kontenera występują pojedyncze ogniska korozji, w miejscach złuszczenia powłoki lakierniczej.
Obecnie wyłączony z eksploatacji, był użytkowany do końca lutego 2026 r. 



